Richard Komžík
20050504

IP telefónia

Návrh pre AsÚ SAV

IP telefónia – AsÚ SAV

DÔVODY, CIELE

zlacnenie poplatkov za telekomunikčné služby

zavedenie perspektívnej technológie

nutná výmena existujúcej telefónnej ústredne

IP telefónia – AsÚ SAV

TECHNICKÉ RIEŠENIE

SIP (Session Initiation Protocol): http://www.ietf.org/, problémy iných protokolov, DNS, FW, SIP a NAT

CISCO 1760V, ISDN linka

SER (Sip Express Router) server na auriga.ta3.sk, asterisk

FXS-FXO brány pre existujúce telefónne prístroje

ENUM záznamy v DNS

IP telefónia – AsÚ SAV

FINANČNÉ NÁKLADY

CISCO 1760V … 100 000.-Sk

FXS-FXO brány … 1 000. - 2 000.-Sk/port

HW IP telefóny (LŠ, SP, SL, BA)

kabeláž?

ISDN:

prevoľba (100 čísel): 300.-Sk (bez DPH) zriadenie

priama dovolateľnosť: 300.-Sk zriadenie, 100.-Sk/mesiac

ISDN Klasik (30 voľných minút): 599.-Sk/mesiac

ISDN Profi (180 voľných minút): 899.-Sk/mesiac

IP telefónia – AsÚ SAV

VÝHODY

telefonovanie zadarmo na prístroje dosiahnuteľné cez I/net (aj zahraničné)

možnosť pripojenia viacerych typov telefónov: HW IP, SOFT (zvuková karta, slúchadlá s mikrofónom)

možnosť budúceho rozvoja (GSM brána, video, IM, ...)

možnosť „vytiahnutia“ klapiek z množiny AsÚ až na Skalnaté Pleso, Lomnický Štít, (do Bratislavy), so zrušením tam existujúcich telefónnych čísel

bežný užívateľ si nemusí všimnúť zmenu = bude zvyčajným spôsobom používať svoj starý telefón

IP telefónia – AsÚ SAV

NÁVRHY

spolu s KCA – žiadať CISCO cez Komisiu P SAV pre spoločnú výpočtovú techniku a počítačovú sieť – OK: Komisia pre VT Predsedníctva SAV 150 000.-Sk

KCA, riaditeľka Dovjaková: 20050117: záujem, súhlas so žiadosťou pre Komisiu

konzultovať ochotu GfÚ (klimatológovia SP, SL) pripojiť sa k projektu: vlastná ISDN linka? účtovanie?

IP telefónia – AsÚ SAV

POSTUP

inštalácia SER, (FW, proxy) –> soft telefóny funkčné (bez telefónných čísel, priamo na IP)

kúpa 1 FXS brány –> zopár bežných telefónov funkčných (bez telefónných čísel, priamo na IP)

exkurzia na STU

žiadosť na Komisiu P SAV - OK

CISCO, ISDN od Slovak Telecom

IP telefónia – AsÚ SAV

PROBLÉMY/OTÁZKY/UPOZORNENIA

výhodné to bude, keď cez I/net bude dovolateľnosť na čo najviac čísel, resp. najpoužívanejšie čísla (P SAV). Zatiaľ: univerzity, SAV v Košiciach (iný systém), univerzity CZ

accounting hovorov (výpis, on-line WWW?)

2 ISDN: AsÚ, KCA

inštalácia „volacieho zariadenia“ v Bratislave (MPH) – do BA cez I/net, z tohto zariadenia za lokálny poplatok

firewall

kompatibilita so systémami založenými na H323 (SAV Košice), OK - gateways

výber brán FXS/FXO

IP telefónia – AsÚ SAV

PROBLÉMY/OTÁZKY/UPOZORNENIA

kapacita, spoľahlivosť rádiových spojení na SP a LŠ

použiteľné s FXS bránami sú telefónne prístroje s tónovou voľbou

HW IP telefón: presmerovanie hovoru (call transfer), CLIP, užívateľské pohodlie, etc.

možnosť registrovať sa doma

hlasová schránka, voice mail

fax?

IP telefónia – AsÚ SAV

SOFT IP (SIP) telefóny/klienti

Windows:

Xten (http://www.xten.com/)

SETTINGS:

System Settings:

Network:

Autodetect IP: Yes

Listen SIP: 5060

Listen RTP: 7078

OutBound SIP Proxy: sip.ta3.sk

Primary DNS Server: ns.ta3.sk

IP telefónia – AsÚ SAV

SOFT IP (SIP) telefóny/klienti

Windows:

Xten (http://www.xten.com/)

SIP Proxy:

Default: ta3.sk

Enable: Yes

Display Name: Daniel Novocký

Username: dnovocky

Authorization User: dnovocky

Password: ****

Domain/Realm: ta3.sk

Update Stettings!

IP telefónia – AsÚ SAV

SOFT IP (SIP) telefóny/klienti

Linux:

Kphone (http://www.wirlab.net/kphone/)

http://www.cs.colostate.edu/~somlo/rpms/

Fille

Identity

Full Name: Richard Komzik

User Part of SIP URL: rkomzik

Host Part of SIP URL: ta3.sk

Outbound Proxy (optional): --- (sip.ta3.sk)	Authentication Username (optional): ---(rkomzik)

Auto Register: OK

IP telefónia. Návrh AsÚ SAV

2004-09-29T14:30:19