Richard Komžík
Smolenice, 20040920-22

NTP

synchronizácia času

NTP – synchronizácia času

ČAS

definícia: pozorovaný fenomén, prostredníctvom ktorého vnímame zmeny prostredia, miera následnosti udalostí

ako meriame čas: počítanie periodických dejov

základná jednotka (SI): sekunda - 9.192631770 109 periód žiarenia pri prechode medzi hladinami veľmi jemnej štruktúry v atóme 133Cs

prirodzené určenie: pohyb Slnka, hviezd – pravý slnečný deň: interval medzi dvomi vrchnými kulmináciami, sekunda – 1/86400 stredného slnečného dňa

pravé Slnko, druhé stredné Slnko, časová rovnica

synodický (voči Zemi) a siderický (voči hviezdam) obeh: hviezdny deň – prechody jarného bodu poludníkom

NTP – synchronizácia času

základná požiadavka: čas má plynúť rovnomerne

čas (http://tycho.usno.navy.mil/systime.html):

svetový – UT0: získaný z pozorovaní, UT1: opravený o pohyb pólov

efemeridový – ET: od dĺžky tropického (prechody Slnka stredným jarným bodom)) roku 0.januára 1900; 1/31556925,9747

atómový – AT: atómové hodiny (133Cs, amoniak)

dynamický – DT: rovnomerne plynúci vo všeobecnej teórii relativity

svetový koordinovaný – UTC, GMT: opravovaný vkladaním leap second, |UTC-UT1| < 0.9s

časové pásma

NTP – synchronizácia času

MOTIVÁCIA

každý OS udržuje čas; nepresnosť oscilátorov na MB

maily so zlým dátumom

elektronické dokumenty: dôležitosť presného času/dátumu

aplikácie vyžadujúce vyskokú presnosť časových údajov (pozorovania: rýchla fotometria, kozmické žiarenie)

neexistujú už vysielače typu OMA50, iba DCF Frankfurt (problém so signálom); http://www.dcf77.de/, http://www.ptb.de/index_en.html

NTP – synchronizácia času

NTP

http://www.ntp.org/

teoretická presnosť: pikosekundy, závisí od primárneho zdroja

UDP protokol

hierarchická štruktúra

stratus 0 – primárne zdroje času

telefonické časové služby

DCF

céziové hodiny

GPS

komerčné prístroje, rubídiový oscilátor v pripade výpadku, časový a frekvenčný etalón (1—100 PPS)

NTP vs. rdate (TCP/UDP 37)

NTP – synchronizácia času

GPS

armádny projekt, zrušenie SA

systém družíc (27, cca. 20000 km nad zemským povrchom)

palubné céziové hodiny

opravy na UTC at US Naval

almanach – parametre dráhy

vysielanie na 2 frekvenciách

určenie času a polohy trianguláciou (4 satelity); http://gge.unb.ca/Resources/HowDoesGPSWork.html

systém WGS84 http://www.wgs84.com/

európsky projekt Galileo

NTP – synchronizácia času

GPS prijímač

Mototrola http://www.motorola.com/ies/GPS/products_timing.html

M12+ Timing Oncore Receiver: špecializácia na čas, 12 kanálov, 100PPS

Oncore Timing 2000 Antenna

Evaluation Kit

NTP – synchronizácia času

PROBLÉMY/UPOZORNENIA

NANO-kernel (FreeBSD, linux patch pre 2.4.21)

TTL – RS232; (náhrada Evaluation Kit) ing. Kollár

nábehová hrana PPS (ASSERT vs. CLEAR)

RESET/position fix

oneskorenia (delay) káblov, etc.

shared memory – pozičné dáta

výber ďalších servrov, výpadky, presnosť oscilátora

autorizácia

falošné broadcast zdroje v LAN

CD-Live inštalácia

NTP – synchronizácia času

VÝSLEDOK

NTP server, 1.stratus ntp0.ta3.sk

server SANETu – možnosť sprístupnenia

NTP – synchronizácia času

Ntpq -p

remote refid st t when poll reach delay offset jitter

==============================================================================

LOCAL(0) LOCAL(0) 10 l 28 64 377 0.000 0.000 0.008

*GPS_ONCORE(0) .GPS. 0 l 9 16 377 0.000 0.000 0.008

auriga.ta3.sk 193.87.1.8 2 u 508 1024 373 0.356 0.099 0.014

-bootes.ta3.sk 192.87.106.2 2 u 275 1024 377 0.426 -0.395 0.017

-ntp.bts.sk .GPS. 1 u 39 64 377 5.886 0.077 5.939

-tik.cesnet.cz .GPS. 1 u 22 64 377 11.341 0.014 0.082

-swisstime.ee.et .PPS. 1 u 10 64 377 37.660 0.043 76.494

-ntp0-rz.rrze.un .GPS. 1 u 49 64 377 29.704 -0.799 0.939

-woon.curie.fr .GPS. 1 u 44 64 377 35.323 1.116 0.138

-ntp1.ien.it .IEN. 1 u 59 64 377 35.029 0.250 1.809

-ntp0.NL.net .GPS. 1 u 7 64 377 49.099 3.705 3.967

+smtp.certum.pl .PPS. 1 u 22 64 377 31.103 -0.088 0.673

-ntp1.mmo.netnod .PPS. 1 u 36 64 377 41.578 2.957 0.676

xworf.ijs.si 130.149.17.8 2 u 55 64 377 24.670 82.480 12.006

-ntp2.ja.net .GPS. 1 u 15 64 377 39.175 0.403 0.100

-clock.tl.fukuok .GPS. 1 u 49 64 377 329.491 5.134 1.054

+toc.nrc.ca .PPS. 1 u 9 64 377 133.490 -0.044 0.072

-navobs1.wustl.e .USNO. 1 u 16 64 377 147.414 3.063 0.126

+ntp0.usno.navy. .USNO. 1 u 36 64 377 187.137 -0.085 30.004

-time-nw.nist.go .ACTS. 1 u 31 64 377 202.181 10.350 0.198

NTP - synchronizácia času

Smolenice, 20040920-22, konferencia SANET v Európe

2004-09-29T14:30:19